POWERED STAGE MONITOR SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워드 스테이지 모니터 스피커로 2채널 Class D 앰프를 사용하여야 한다. 오른쪽, 왼쪽버젼 분리 모델로 폴 장착 소켓이 있어 다목적용으로 사용할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 55 Hz – 23 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 40º

- Vertical Coverage	: 60º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 134 dB

- Nominal Amplifier Power LF (continuous)	: 550 W

- Nominal Amplifier Power LF (peak)	: 1100 W

- Nominal Amplifier Power HF (continuous)	: 220 W

- Nominal Amplifier Power HF (peak)	: 440 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.55 V (+6 dBu)

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- AC Output Connector	: powerCON NAC3FCB

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 325 x 645 x 470 mm

12.8 x 25.4 x 18.5 in

- Net Weight	: 26.0 kg ( 57.3 lb )

** ROAD-12ART-230 또는 동등 이상품 이어야 한다.