POWER AMPLIFIER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워 앰프로 스테레오 및 브리지 모노 작동을 위한 선택 스위치가 있어야 한다. GCL™(Gain Comparator Limiting) 시스템은 입력/출력 이득을 모니터링하고 왜곡 또는 과도한 고전류 조건이 발생할 때 신호를 줄여 위험한 과도현상과 예상치 못한 레벨 변화로부터 스피커를 보호할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Channels (Input)	: 2CH

- Channels (Output)	: 2CH

- Power per Channel @ 2 Ω	: 800 W

- Power per Channel @ 4 Ω	: 1,600 W

- Power per Channel @ 8 Ω	: 1.005 W

- Power per Channel @ 4 Ω Bridged	: 1.600 W

- Power per Channel @ 8 Ω Bridged	: 3,200 W

- Topology	: Class H

- Minimum Load Impedance	: 2 Ω

- Frequency Response	: 12 Hz – 35 kHz; +0, -2 dB @ 1W

- Input Connectors	: 2 x XLR-1/4" Combo

- Output Connectors	: 2 x 4-pin Twist-Lock

- Rack Mount (19")	: Yes (2U)

- Dimensions ( H x W x D )	: 89 x 483 x 413 mm

- Net Weight	: 19.50 kg

** CPX4 또는 동등 이상품 이어야 한다.