DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 크로스오버, 이퀄라이저, 리미터 및 지연 장치의 기능을 수행하기 위해 디지털 신호 처리를 사용하는 스피커 시스템 관리 프로세서이어야 한다. 2채널 입력과 6채널 출력으로 시스템을 구성할 수 있어야 한다. 전면 패널 LCD 디스플레이, 로터리 인코더 및 전용 기능 버튼을 통해 빠르고 간단한 로컬 구성 및 제어를 할 수 있어야 한다. PC 편집기 소프트웨어를 사용하면 USB 또는 이더넷을 통해 완벽한 원격 설정 및 작동이 가능하여야 한다.

(2) 기기특성

- Configuration	: 2 input & 6 output

- Input Impedance	: 20k Ohms

- Output Impedance	: 100 Ohms

- Frequency Response Input to	Output

+0 / -0.5 dB	: 10Hz – 21kHz

+0 / -1.0 dB	: 10Hz – 32kHz

- Maximum Input Level	: +20 dBu

- Maximum Output Level	: +20 dBu

- THD +N @ 1KHz	: 0.007%

- Dynamic Range	: > 107dB (unweighted) &

> 109dB (A-weighted)

- Crosstalk between Channels	: < -100dB @ 1KHz

- Latency (analog in to analog out)	: 3.5 ms

- Sample Rate	: 96 KHz

- Delta-Sigma A/D & D/A Converters	: 24-bit

- Power Consumption	: 15W

- Dimensions ( H x W x D )	: 45 x 483 x 205 mm

- Net Weight	: 2.4 kg

** PCX260 또는 동등 이상품 이어야 한다.