DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 96kHz 샘플링 속도와 조용하고 정확한 필터 응답을 위한 DSP 기반 디지털 오디오 매트릭스 시스템으로 크로스오버 필터는 완전히 조정 가능하며 모든 입력을 모든 출력으로 라우팅할 수 있어야 한다. 32개의 입력 채널과 32개의 출력 채널을 지원하는데, 각각 16개의 로컬 밸런스 라인 XLR 입출력 및 옵션인 Dante 네트워크 오디오 카드를 통해 이더넷을 통한 추가 16입력 x 16출력 오디오 데이터 스트림으로 직접 아날로그 오디오 연결이 가능하여야 한다. PC 편집기 소프트웨어를 사용하면 USB 또는 이더넷을 통해 완벽한 원격 설정 및 작동이 가능하여야 한다.

(2) 기기특성

- Configuration	: 32 input & 32 output

- Local Inputs & Outputs	: 16analog Inputs & 16analog Outputs

- Additional I/O via optional Dante Card	: 16digital Inputs & 16digital Outputs

- Dynamic Range	: 110 dBu

- THD +N @ 1KHz (0 dBu)	: < 0.005%

- Crosstalk	: > 70 dBu, 20Hz – 20kHz

- Frequency Response	: 20Hz – 20kHz, -0.3dB

- C.M.R.R.	: > 75 dBu1KHz

- Maximum Input Level	: +15 dBu

- Maximum Output Level	: +15 dBu

- Digital Processing	: 32-bit SHARC DSP

- Sample Rate	: 96 KHz

- Delta-Sigma A/D & D/A Converters	: 24-bit

- Power Consumption	: 20W

- Dimensions ( H x W x D )	: 88 x 483 x 255 mm

- Net Weight	: 4.5 kg

** PCX1616 또는 동등 이상품 이어야 한다.