POWER AMPLIFIER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워 앰프로 ACL 자동 클립 제한 회로가 포함되어 있어 앰프가 잠재적으로 손상을 줄 수 있는 클립 신호를 스피커로 보내는 것을 방지할 뿐만 아니라 DC, 온도, 신호 및 활성 보호 장치도 모두 전면 LED 표시기로 확인할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Channels (Input)	: 2CH

- Channels (Output)	: 2CH

- Power per Channel @ 2 Ω	: 3.790 W

- Power per Channel @ 4 Ω	: 2,450 W

- Power per Channel @ 8 Ω	: 1,425 W

- Topology	: Class D

- Minimum Load Impedance	: 2 Ω

- Frequency Response	: -3 dB, 20 Hz – 25 kHz; +0 dB

- Input Connectors	: 2 x XLR-1/4" Combo & 2x1/4" Jack

- Output Connectors	: 2 x Neutrik® Speakon® NL4

- Rack Mount (19")	: Yes (2U)

- Dimensions ( H x W x D )	: 89 x 483 x 447 mm

- Net Weight	: 6.61 kg

** Pro-Lite™7.5 또는 동등 이상품 이어야 한다.