NETWORK AUDIO MODULE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Dante Brooklyn II 기반 32×32 인터페이스 카드이어야 한다.

(2) 기기특성

- Channels (Input)	: 32

- Channels (Output)	: 32

- Networked Audio	: Yes (Dante)

- Input Connectors	: RJ45

** MDM32 또는 동등 이상품 이어야 한다.