CEILING SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 8인치 Full-Range 실링 스피커로 70V 또는 100V에서 5단계 탭 선택이 가능한 스위치를 가지고 있어야 한다. 인클로저는 충격에 강한 사출 성형 플라스틱으로 제작되었고, 전면 그릴은 자석으로 부착되어 있으며 내부 마감재에 맞게 도색할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Speaker Configuration	: Ceiling Speaker 2-way

- Speaker Type	: Non-Powered

- Frequency Response (-10dB)	: 75Hz – 20 kHz

- Program Power Rating @ 8Ohms	: 90 W

- Nominal Impedance	: 8 Ω

- Coverage (H x V)	: 90° x 90°

- Nominal Sensitivity (1W @ 1m)	: 88 dB

- SPL Peak	: 111dB

- Transformer Taps @ 100V	: 50W, 25W, 12.5W, 6.25W, 3.1W

- Transformer Taps @ 70V	: 25W12.5W, 6.25W, 3.1W, 1.5W

- LF Transducer	: 8” (203mm)

- HF Transducer	: 1” (25mm) Soft Dome Tweeter

- Crossover Frequency	: 4 kHz

- Outside Dimension ( Diameter x Depth )	: 275 x 222mm

- Ceiling Cutout Diameter	: 243 mm

- Net Weight	: 3.05kg

** CPL™8T 또는 동등 이상품 이어야 한다.