PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 15인치 서브우퍼 스피커로 스피커 시스템의 성능을 37Hz까지 확장하도록 설계

되어야 한다. 인클로저는 견고한 기계 및 낮은 공진 전기 음향 특성을 제공하는 최고급 18mm 합판으로 제작되어야 한다.

(2) 기기특성

- Speaker Configuration	: Subwoofer

- Speaker Type	: Non-Powered

- Power Continuous	: 500 W

- Power Peak	: 2000 W

- Sensitivity (1W / 1m)	: 95 dB

- Max SPL Peak	: 128 dB

- LF Driver	: 1 x 15" (381 mm)

- Frequency Response (-10dB)	: 37 Hz – 2 kHz

- Nominal Impedance	: 8 Ω

- Dimension ( H x W x D )	: 695 x 471 x 510 mm

- Net Weight	: 35.9 kg

** CPL™15B+ 또는 동등 이상품 이어야 한다.