PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 2x6.5인치 2-way Passive 스피커로 내부 고급 크로스오버 네트워크는 EQ와 드라이버 보호를 할 수 있어야 한다. 인클로저는 견고한 기계 및 낮은 공진 전기 음향 특성을 제공하는 최고급 15mm 합판으로 제작되어야 한다.

(2) 기기특성

- Speaker Configuration	: 2-way Passive Speaker

- Speaker Type	: Non-Powered

- Power Continuous	: 150 W

- Power Peak	: 600 W

- Sensitivity (1W / 1m)	: 95 dB

- Max SPL Peak	: 122 dB

- LF Driver	: 2 x 6.5" (165 mm)

- HF Driver	: 1 x 1" (25.4 mm)

- Nominal Coverage (H x V)	: 90° x 40°

- Frequency Response (-10dB)	: 77 Hz – 20 kHz

- Nominal Impedance	: 8 Ω

- Dimension ( H x W x D )	: 591 x 224 x 241 mm

- Net Weight	: 11.3 kg

** CPL™26+ 또는 동등 이상품 이어야 한다.