PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 two-way long-throw 시스템으로 Horn을 탑재한 12인치 스피커이어야 한다. 회전

가능한 혼을 가지며 야외 설치가 가능하도록 제작된 IP54 제품으로, 스위치로 Passive 또는 Biamp 모드를 선택할 수 있어야 한다. 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 유리섬유 마감을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 63 Hz - 18 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 50º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 800 W

- Peak Power Handling	: 3200 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 105 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 140 dB

- Audio Input Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Audio Output Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: Fiberglass

- Color	: Black

- IP Rating	: IP54

- Dimensions ( H x W x D )	: 370 x 710 x 655 mm

14.6 x 28.0 x 25.7 in

- Net Weight	: 49 kg (85.9 lb)

** HQ-212.95-DX 또는 동등 이상품 이어야 한다.