PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 Bass-reflex 서브우퍼 시스템으로 18인치 스피커이어야 한다. 야외 설치가 가능하도록 제작된 IP54 제품으로 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 외부 및 내부 표면 모두에 두꺼운 ISO-flex 코팅을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 50 Hz - 125 Hz

- Nominal Impedance	: 4 ohms

- RMS Power Handling	: 2000 W

- Peak Power Handling	: 8000 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 101 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 140 dB

- Audio Input Connector	: 1 x speakON NL4

Covered Barrier Strip Terminals

- Audio Output Connector	: 1 x speakON NL4

Covered Barrier Strip Terminals

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Enclosure Geometry	: Rectangular

- Rigging	: M10 Rigging Points

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- IP Rating	: IP54

- Dimensions ( H x W x D )	: 990 x 685 x 720 mm

39.0 x 27.0 x 28.4 in

- Net Weight	: 67.0 kg (147.7 lb)

** HQ-218-CX 또는 동등 이상품 이어야 한다.