CEILING SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 6인치 full-range 천정형 스피커 시스템으로 내구성을 위한 폴리프로필렌 콘으로 만들어져 습한 조건에서 매우 안정적으로 동작할 수 있어야 한다. 70V/100V 멀티탭이 내장되어 손쉬운 장착을 할 수 있는 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 60 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 95º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- Transformer Taps 70 V	: Tap1, 2.5 W. Tap2, 5 W. Tap3 7.5 W.

- Transformer Taps 100 V	: Tap1, 5 W. Tap2, 10 W. Tap3 15 W.

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 90 dB SPL

- Audio Input Connector	: Spring Terminals

- Audio Output Connector	: Spring Terminals

- Enclosure Geometry	: Round

- Color	: White

- Dimensions ( H x W x D )	: 230 x 230 x 80 mm

9.0 x 9.0 x 3.2 in

- Net Weight	: 1.4 kg ( 3.1 lb )

** DECO-6-T 또는 동등 이상품 이어야 한다.