CEILING SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 8인치 full-range 천정형 스피커 시스템으로 내구성을 위한 폴리프로필렌 콘으로 만들어져 습한 조건에서 매우 안정적으로 동작할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 50 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 60 W

- Peak Power Handling	: 240 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 90 dB SPL

- Audio Input Connector	: Spring Terminals

- Audio Output Connector	: Spring Terminals

- Enclosure Geometry	: Round

- Color	: White

- Dimensions ( H x W x D )	: 285 x 285 x 115 mm

11.3 x 11.3 x 4.6 in

- Net Weight	: 1.6 kg ( 3.5 lb )

** DECO-8 또는 동등 이상품 이어야 한다.