PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 3인치 패시브 스피커 시스템으로 알루미늄 인클로저와 70V/100V 멀티탭이 내장된 제품이어야 한다. IP66으로 실외에서도 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 150 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 120º

- Vertical Coverage	: 120º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- Transformer Taps 70 V	: 3.5 W – 7.5 W – 10 W

- Transformer Taps 100 V	: 7.5 W – 15 W – 20 W

- RMS Power Handling	: 20 W

- Peak Power Handling	: 80 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 87 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 106 dB SPL

- Audio Input Connector	: 4-way Phoenix 3.8 mm

- Enclosure Construction	: Aluminum

- Color	: White

- IP Rating	: IP66

- Dimensions ( H x W x D )	: 105 x 125 x 125 mm

- Net Weight	: 1.6 kg ( 3.5 lb )

** Q-3-TW 또는 동등 이상품 이어야 한다.