PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 8x3인치 패시브 스피커 시스템으로 알루미늄 인클로저와 70V/100V 멀티탭이 내장된 제품이어야 한다. IP66으로 실외에서도 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 150 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 120º

- Vertical Coverage	: 20º

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- Transformer Taps 70 V	: 12.5 W – 25 W – 50 W

- Transformer Taps 100 V	: 25 W – 50 W – 100 W

- RMS Power Handling	: 160 W

- Peak Power Handling	: 640 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 95 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 123 dB SPL

- Audio Input Connector	: Ceramic Barrier Strip Terminals

- Enclosure Construction	: Aluminum

- Color	: Black

- IP Rating	: IP66

- Dimensions ( H x W x D )	: 685 x 125 x 130 mm

- Net Weight	: 7.8 kg ( 17.2 lb )

** Q-83-T 또는 동등 이상품 이어야 한다.