PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 컴팩트 서브우퍼 시스템으로 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 50 Hz - 200 Hz

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 200 W

- Peak Power Handling	: 800 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 92 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 118 dB SPL

- Audio Input Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Audio Output Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 260 x 405 x 265 mm

- Net Weight	: 9.0 kg ( 19.8 lb )

** Q-8 또는 동등 이상품 이어야 한다.