POWERED SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 컴팩트 파워드 서브우퍼 시스템으로 자작나무 합판 인클로저를 사용하고, 내구성이 뛰어난 ISO-flex 페인트 도장을 한 제품이어야 한다. DAScontrol™ 인터페이스로 간편한 설정 및 조정이 가능하며, 후면의 LCD 화면으로 프리셋 설정 및 DSP 기능을 제어할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 40 Hz - 200 Hz

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 121 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 250 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 500 W

- Input Type	: Balanced

Input Impeadance	: 20 kohms

Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x Female XLR

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 2 x Male XLR

- Enclosure Construction	: Birch Plywood

- Finish	: ISO-flex Paint

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 305 x 505 x 415 mm

- Net Weight	: 17.0 kg ( 37.4 lb )

** Q-10A 또는 동등 이상품 이어야 한다.