DI BOX

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 컴퓨터를 사운드 시스템에 연결하기 위한 변압기 절연 밸런스 스테레오 출력을 갖춘 USB 오디오 장치이어야 한다. 컴퓨터의 오디오 신호를 노이즈 없는 안정된 음질로 음향시스템에 간단히 연결할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Response	: 20 Hz to 20 kHz +- 1 dB

- THD + Noise	: < .015% @ 1 kHz,

-9 dBufull scale output into 10k Ohm

- Hum and Noise	: < 89 dB below full scaleoutput

- Output level	: -9 dBuFull scale into 10k Ohm Line

input

-13 dBuFull scale into 2k Ohm Mic

input

- Ground lift	: The ground lift is always engaged

on the XLR outputs

- Power	: The power for the USB-P is provided

by the USB connection

- Dimensions ( H x W x D )	: 41x 104x 104 mm

- Net Weight	: 0.29 kg

** USB-P 또는 동등 이상품 이어야 한다.