PASSIVE SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 two-way passive full-range 시스템으로 무대 모니터용으로도 사용할 수 있고, 내장 리깅 포인트 및 스탠드에 장착하여 사용할 수 있어야 한다. 70V/100V를 선택 가능하고, 내후성 구성 요소를 특징으로 하는 야외 및 까다로운 환경에서도 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 70 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 90º

- Vertical Coverage	: 90º

- Transformer Taps 70 V	: 12.5 W – 25 W – 50 W – 100 W

- Transformer Taps 100 V	: 25 W – 50 W – 100 W

- Nominal Impedance	: 8 ohms

- RMS Power Handling	: 150 W

- Peak Power Handling	: 600 W

- On-axis Sensitivity 1W/1 m	: 94 dB SPL

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 122 dB

- Audio Input Connector	: Covered Barrier Strip Terminals

- Audio Output Connector	: Spring Terminals

- Enclosure Construction	: Polypropylene

- Enclosure Geometry	: Trapezoidal

- Rigging	: M8 Rigging Points

- Color	: Black

- Dimensions ( H x W x D )	: 480 x 280 x 260 mm

18.9 x 11.0 x 10.2 in

- Net Weight	: 8.5 kg ( 18.7 lb )

** ALTEA-408-WR-T100 또는 동등 이상품 이어야 한다.