POWERED COLUMN SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 파워드 컬럼 스피커 시스템으로 SMPS가 있는 초경량 Class D 앰프를 사용하여야 한다. 여러 음향 모드(사전 설정)를 선택하기 위한 회전식 노브가 있는 DAScontrol 기술을 통합하고 시스템 메뉴 내의 다른 구성 가능한 옵션에 액세스할 수 있어야 한다. 오디오는 모바일 기기에서 무선으로 전송할 수 있으며 전체 시스템은 DASlink GM 앱으로 제어할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Frequency Range (-10 dB)	: 40 Hz - 20 kHz

- Horizontal Coverage (-6 dB)	: 100º

- Vertical Coverage	: 50º

- Maximum Peak SPL at 1 m	: 124 dB

- Nominal Amplifier Power (continuous)	: 500 W

- Nominal Amplifier Power (peak)	: 1000 W

- Nominal Amplifier Power LF (continuous)	: 400 W

- Nominal Amplifier Power LF (peak)	: 800 W

- Nominal Amplifier Power HF (continuous)	: 100 W

- Nominal Amplifier Power HF (peak)	: 200 W

- Input Type	: Balanced

- Input Impeadance	: 20 kohms

- Input Sensitivity	: 1.95 V (+8 dBu)

- Audio Signal Input Connector	: 2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic

1 x Wireless Stereo Bluetooth

1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument

- AUX Input	: 1 x 3.5 mm Mini Jack

- Audio Signal Loop Thru Connector	: 1 x Male XLR

- Control	: DAScontrol™ / DASlink GM™

- Current Draw 230 V / 115 V	: 1.0 A/2.0 A

- Enclosure Construction	: Polypropylene

- Dimensions ( H x W x D )	: 2000 x 390 x 400 mm

78.0 x 15.2 x 15.7 in

- Net Weight	: 25.0 kg ( 55.0 lb )

** ALTEA-DUO-10A 또는 동등 이상품 이어야 한다.