SUBWOOFER SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 15인치 설치용 서브우퍼 스피커로 소규모 스포츠 경기장부터 강당이나 강의실에 이르기까지 광범위한 애플리케이션에 프리미엄 사운드를 제공할 수 있어야 한다. Q-SYS 네트워크 앰프와 페어링하면 맞춤형 라우드 스피커 보이싱과 보호 기능부터 고급 원격 측정까지 여러 가지 이점이 확장되어 배포 속도를 높이고 최적의 시스템 운영 환경을 제공할 수 있어야 한다. 실내 및 보호된 실외 환경을 위한 방수(IP54) 처리된 인클로저를 사용하고 스피커를 스택 설치 하거나 리깅 할 수 있어야 한다.

(2) 기기특성

- Enclosure configuration	: Passive subwoofer with bass reflex

enclosure

- Coverage	: Omnidirectional

- System bandwidth (-10dB with EQ)	: -10 dB: 34 Hz - 114 Hz

- System sensitivity	: 96 dB 1 W/1 m

- Max SPL (continuous)	: 124 dB

- Max SPL (peak)	: 136 dB

- Power rating	: 77 Vrms,

continuous power 750W @ 8 Ω,

rated power 1500 W @ 8 Ω

- Nominal impedance	: 8 Ω

- Weatherization	: IP54

External plywood

Stainless screws

Treated grille vs. UV and corrosion

Hydrophobic stainless steelmesh

behind grille

Polyurea Paint

Input cup (IP65) sealing with gland

- Dimensions (HxWxD)	: 380 x 598 x 690 mm

- Weight	: 36.3 kg

** PL-SUB15 또는 동등 이상품 이어야 한다.