CEILING SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 기능

본 기기는 4.5인치 천장형 스피커로 하이임피던스 용 트랜스포머가 장착되어 8옴 뿐 아니라 70V 및 100V로 변환하여 전관방송에도 적합한 기기이어야 한다.

(2) 기기특성

- Transducer	: 100mm[4in.] weather treated paper

cone

- Rated noise power[continuous]	: 6W

- Nominal impedance	: 8Ω

- Transformer taps

70V	: 6, 3, 1.5, 0.75 W

100V	: 6, 3, 1.5 W

- Effective frequency range	: 62Hz~18kHz

- Rated coverage	: 140° conical

- Directivity factor	: 4

- Directivity index[dB]	: 6

- Sensitivity	: 93dB

- Maximum continuous SPL	: 101dB

- Maximum peak SPL	: 107dB

- Baffle material	: ABS

- Grille material	: Powder coated steel

- Cutout dimension	: Φ178mm[Φ7in]

- Net weight	: 1.2kg[2.6lb]

- Product dimensions(Diameter x Height)	: 206 x 95 mm [Ø 8.11 x 3.75 in]

- Shipping weight	: 5.9kg[13.1lb] (packs of 4)

- Shipping dimensions(H x W x D)	: 254 x 324 x 476 mm

[10 x 12.75 x 18.75 in]

(packs of 4)

** AC-C4T-nb 또는 동등 이상품 이어야 한다.